**超声波雾化器招标技术参数**

1、超声波雾化器主要用于配合药物对呼吸道疾病患者吸入雾化治疗

2、技术参数

2.1电源电压：AC220V±10% 50HZ

2.2频率：1.7MHZ±10%

2.3雾化量：＞2ML/MIN

2.4缺水保护功能

2.5水槽有外置排水管子有快速排水功能，

2.6雾化器时间设定：连续0～60min定时

2.7特设加液口盖，便于治疗时药液的补给；

2.8送风系统拆装清洁简易：定期清洁雾化器送风系统，可有效防止医疗机构多人使用时病菌的交叉感染，并延长雾化器的使用寿命

2.9科学的水电隔离设计：特制的排水缺口能将回流到送风系统中的药液迅速排出，有效防止了药液内渗腐蚀机器线路系统

2.10单一药杯设计，雾化时操作简单、方便

3、每套设备基本配置要求

3.1 主机（含晶片） 1台

3.2 雾化配件1套

3.3药杯4个

3.4保修卡1张

3.5说明书1本

3.6保险管2个

备注：本次招标仅限国产设备；