**微波治疗仪招标技术参数**

1. 安全等级：国家医用电器3类标准
2. 机型：柜式一体机
3. 电源电压：AC220V 50HZ
4. 微波频率（MHZ）：2450 ± 30
5. 输出功率（W）:1-150连续可调（微电脑控制，单微波源）
6. 时间控制（分）0-99可任意预置
7. 输出方式:连续波、脉冲波
8. 工作模式：理疗（脉冲 、连续）
9. 磁控管：进口磁控管且书面质保十年
10. 微波传输器：理疗专用外固定式传输探头，螺旋发射（配有儿童专用安全防护理疗罩杯）
11. 微波探头：防粘连探头
12. 防辐射机箱，避免电磁干扰和无用微波泄露
13. 微电脑控制。具有电脑存储记忆功能
14. 具有故障自我诊断和保护功能
15. 超长工作时间设计，可连续24小时，主机不烫
16. 功率稳定系统：双CPU微处理器控制， PID 调节方式
17. 万向理疗支架，可360度自由调节。

备注：1、本次招标仅限国产设备；

2、仅限单价5万元以下设备。