## 打印机技术参数

**打印机**

|  |  |
| --- | --- |
| 品名 | 用途 |
| 黑白激光打印机 | 用于办公及病历打印 |
| 针式打印机 | 用于发票及一日清单打印 |
| 针式打印机 | 输液卡打印 |
| 条码打印机 | 瓶贴条码打印 |

投标方所提供打印机具体型号需与招标方联系，进行前期测试，满足招标方现有业务需要。

**具体参数：**

**（1）A4黑白激光打印机**：**用于各部门办公、各护理站打印护理记录单，病历等**

**性能等于或高于以下参数，知名品牌**

黑白激光/A4/14页以上ppm；

首页输出时间：10秒以内；

打印分辨率：1200×1200；

鼓粉一体，

月打印负荷：10000页/月；标配USB口；标配150页纸盒；

3C认证

**整机保修一年**

**（2）A4卷筒针式打印机：用于门诊收费 ，护理站打印每日清单**

**性能等于或高于以下参数，知名品牌**

高速打印：247汉字/秒

打印头寿命：4亿次/针

平均无故障时间（MTBF）：20,000小时

多种进纸方式：前部、后部、底部

大容量色带：1000万字符（草体模式）

双接口设计：USB + 并口

最大打印速度：中文247汉字/秒，英文440字符/秒

复写能力：5份（1份原件+4份拷贝）

单页纸规格：100-257mm(宽度)

最大打印厚度：0.52mm

接口：标准 IEEE-1284双向并行接口,USB接口

色带寿命：1000万字符（草体）

3C认证

**整机(含打印头)保修三年**

**（3）A4平推针式打印机：用于各护理站打印清单和其他文件**

**性能等于或高于以下参数，知名品牌**

打印速度:195汉字/秒，打印头寿命:4亿次/针

平均无故障时间:10,000小时，大容量色带:800万字符

拷贝能力:1+6层

最大打印速度：中文（7.5cpi）195汉字/秒；（6.7cpi）173汉字/秒；英文（10cpi）347字符/秒；（12cpi）416字符/秒

复写能力：7份（1份原件＋6份拷贝）

单页纸规格：宽度 70-257mm

最大打印厚度：0.052-0.53mm

接口：IEEE-1284 双向并行接口；USB2.0（全速）接口

色带寿命：400万字符（信函），800万字符（草体）

3C认证

**整机保修3年(含打印头)**

**（4）条码打印机：用于打印检验条码，输液瓶贴等**

**性能等于或高于以下参数，知名品牌**

分辨率： 203 dpi（8 点/毫米）

打印方式： 热敏和热转印

打印速度 ： 5 英寸（127 毫米/秒

最大打印宽度 ：最长 4.09 英寸/104 毫米

最大打印长度：39 英寸（991 毫米）

字体/字符集 ：繁体，简体中文字体集

存 储 ： 8MB

介质类型 ：筒或折叠纸，标签纸，tag 材料，收据纸和腕带

介质长度 ：39 英寸（991 毫米）

介质宽度 ： 4.49 英寸（114 毫米）-0.75 英寸（19.5 毫米）

介质厚度 ： 0.003 英寸（0.08 毫米）到 0.007 英寸（0.18 毫米）

最大外径： 5 英寸（127 毫米）

卷芯直径 : 0.4375 英寸（11.11毫米）和 1.5 英寸（38 毫米）

碳带长度 ：984 英尺（300 米）

碳带比率 : 1:4（碳带卷与介质卷比率）

碳带外径 : 2.6 英寸（66 毫米）300 米碳带

3C认证

**整机保修一年**