**多功能电疗综合治疗仪技术参数**

通道：4； 输出电压：0~60Vp-p（负载500Ω）；输出强度：0~50mA (负载500Ω),99级； 波频：1~120Hz，可设定； 波宽：100~300us，可设定；波形：非对称性矩形脉冲；治疗时间：0~60min可调；低电量显示：电池低电量信号提示；重量：300g（主机净重）；尺寸：主机154x80x38mm（L x W x H）；材料：ABS工程塑材、抗振抗辐射、轻便坚固。基本配置：主机：1台； 电源适配器（9V）：1个；安规导线：1组（四通道）； 足控开关（无线）：1个； 专用电极片（A-40\*40mm\*2 + A-40\*60mm\*2 + A-40\*80mm\*2 + A-50\*90mm\*2）1组。