**电子胃镜技术参数**

1.  ※镜身：具有软硬度调节功能；

2.  ※六角型旋钮设计，内置链条式设计；

3．※视野角： 140°、视野方向： 0°直视

4. 景深：3-100mm

5．※先端部 外径≤9.8mm，插入部 外径≤9.5mm

6．※弯曲角度： 上≥210°、下≥90°、右≥100°、左≥100°

7．※有效长度≥1030mm，全长≥1350mm

8．※钳子管道 内径≥2.8mm

9． 激光兼容性

10．高频兼容性

11．※内镜具有信息记忆功能

12. 最小可视距离≤3mm