洗板机技术参数要求

1、全自动立式洗板机、可清洗各种酶标板、微电脑控制、操作简单

2、全程洗板时间仅需≤20秒

3、立式单针反冲洗技术、不堵孔，清洗彻底、无交叉污染

4、高速离心、自动脱干，勿需人工拍板

5、微孔板内液体采用高速离心技术残留量为零

6、清洗全过程在密闭环境中进行、保证实验室的生物安全性

7、清洗方式：24/48/72/96孔可选

8、排版模式：横洗或竖洗、无需补孔

9、清洗时间：0-120秒可调

10、清洗次数：0-120次可调

11、脱水时间：0-120秒可调

12、脱水转速：≥2500rpm

13、排空时间：0-120秒可调

14、液体瓶容量：10000ml

15、工作环境温度：5-40℃、相对湿度≤80%

16、输入功率：200VA,电源：AC220V,50HZ

17、内置100多种记忆设定