维生素检测仪技术参数要求

1.使用方法：电化学法。

2.电位分辨率（绝对）：0.1Mv。

3.操作特点, 电极自动升降。

4.检测项目：至少有A/B1/B2/B6/B9/B12/C/D/E共9项。

4.样本量：检测9项2微升血清，样品不需硝化。

5.样品反应时间, 不超过30分钟。

6.检测时电极状态, 保持静止。

7.检测时间, 75-150秒。

8.重复性, 同一样本误差≤5%。