超声中频导药仪设备技术参数要求

1、电源要求：AC220V, 50Hz

2、电致孔：脉冲由6个1:1方波组成

3、电导：脉冲波形为2000Hz的方波

4、超声频率：1mHz ,有效辐射面积≥15cm2

5、最大输出功率：≥100mW

6、治疗时间： 35分钟左右

7、安全等级要求：不低于（防电击类型为I类，防点击程度为BF型 国家医用电器2类标准）