**特定电磁波治疗器（神灯）招标技术参数**

1、单头

2、适用治疗板直径：≥150mm

3、电源输入：AC. 220V 50Hz

4、支臂提升范围：30-150cm；

5、支臂伸缩范围：0-100cm；

6、内立柱升降范围：0-70cm；

7、波普范围： 2-25 微米

8、定时范围：0-60 分钟

9、治疗板有效使用期限：≥ 1000 小时（到期可更换治疗板）

10、工作寿命：＞2000 小时

11、 本次招标仅限国产设备