**太和医院标识标牌项目要求及参数**

一、项目要求

1、标识标牌须能够满足中英文对照（遵循医疗系统规范的中英文名称）。

2、标识标牌颜色样式须与医院主体颜色样式一致。

3、标识标牌的规格以现场为准。

4、售后服务：1小时内响应，24小时内整改到位。提供7×24小时服务，手机24小时保持畅通。

二、标识标牌规格参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 规格 | 工艺 | 备注 |
| 画  面  类 | 写真 | ㎡ | 画面制作 |  |
| PP | ㎡ | 画面制作 |  |
| 灯箱片 | ㎡ | 画面制作 |  |
| 喷绘 | ㎡ | 画面制作 |  |
| 户外写真 | ㎡ | 画面制作 |  |
| UV平板 | ㎡ | 画面制作 |  |
| 铝  型  材  导  向  牌 | 门牌 | 0.34 m \*0.16 m | 铝型材框架，烤漆面板，丝印图文 |  |
| 吊牌 | 1.5 m \*0.3 m | 铝型材框架，烤漆面板，丝印图文，伸缩吊具组吊装 |  |
| 科室横楣牌 | 1.8 m \*0.4 m | 铝型材框架，烤漆面板，丝印图文 |  |
| 雕  刻  类 | 2㎝PVC板 | ㎡ | 雕刻加工 |  |
| 2㎝哑克力板 | ㎡ | 雕刻加工 |  |
| ABS板 | ㎡ | 雕刻加工 |  |
| 铭牌类 | 1.2加厚铜质面板弧形 | 0.6 m \*0.4 m | 腐蚀填漆 |  |
| 横幅类 | 70㎝宽 | m | 机印 |  |
| 90㎝宽 | m | 机印 |  |
| 120㎝ | m | 机印 |  |
| 板  材  类 | 品牌双面光KT板 | 2.4 m \*1.2 m | 常用基础材料 |  |
| 5㎜厚PVC板 | 2.4 m \*1.2 m | 常用基础材料 |  |
| 标3㎜铝塑板 | 2.4 m \*1.2 m | 常用基础材料 |  |
| 10㎜压克力板 | 1.8 m \*1.2 m | 常用基础材料 |  |
| 服  务  类 | 设计版面费 | 单版 | 单次版面，含尺寸丈量，设计、修改 |  |
| 板材加工 | KT板 | 含背画面、一般切割 |  |
| 5㎜厚PVC板 | 含背画面、一般切割 |  |
| 标3㎜铝塑板 | 含背画面、一般切割 |  |
| 10㎜压克力板 | 含背画面、雕刻切割 |  |